PVC 90 DEGREE TEE SADDLE SUBMITTAL INFORMATION CONTINUED

PVC 90 DEGREE TEE SADDLE SUBMITTAL INFORMATION-Standard Size

Model Number Nominal Reducer Size A B “B”-End Type

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SA90-PVC-8-8 | 8 ON 8 | 8.625 + 1/16 | 8.625 |
| SA90-PVC-8-9 | 8 ON 9 | 8.625 + 1/16 | 9.375SOCKET |
| SA90-PVC-8-10 | 8 ON 10 | 8.625 + 1/16 | 10.75 |
| SA90-PVC-8-12 | 8 ON 12 | 8.625 + 1/16 | 12.75 |
| SA90-PVC-8-14 | 8 ON 14 | 8.625 + 1/16 | 14 |
| SA90-PVC-8-16 | 8 ON 16 | 8.625 + 1/16 | 16 |
| SA90-PVC-8-18 | 8 ON 18 | 8.625 + 1/16 | 18 |
| SA90-PVC-8-20 | 8 ON 20 | 8.625 + 1/16 | 20 |
| SA90-PVC-8-24 | 8 ON 24 | 8.625 + 1/16 | 24 |
|  |  |  |  |
| SA90-PVC-9-9 | 9 ON 9 | 9.375 + 1/16 | 9.375 |
| SA90-PVC-9-10 | 9 ON 10 | 9.375 + 1/16 | 10.75 |
| SA90-PVC-9-12 | 9 ON 12 | 9.375 + 1/16 | 12.75 |
| SA90-PVC-9-14 | 9 ON 14 | 9.375 + 1/16 | 14 |
| SA90-PVC-9-16 | 9 ON 16 | 9.375 + 1/16 | 16 |
| SA90-PVC-9-18 | 9 ON 18 | 9.375 + 1/16 | 18 |
| SA90-PVC-9-20 | 9 ON 20 | 9.375 + 1/16 | 20 |
| SA90-PVC-9-24 | 9 ON 24 | 9.375 + 1/16 | 24 |
|  |  |  |  |
| SA90-PVC-10-10 | 10 ON 10 | 10.75 + 1/16 | 10.75 |
| SA90-PVC-10-12 | 10 ON 12 | 10.75 + 1/16 | 12.75 |
| SA90-PVC-10-14 | 10 ON 14 | 10.75 + 1/16 | 14 |
| SA90-PVC-10-16 | 10 ON 16 | 10.75 + 1/16 | 16 |
| SA90-PVC-10-18 | 10 ON 18 | 10.75 + 1/16 | 18 |
| SA90-PVC-10-20 | 10 ON 20 | 10.75 + 1/16 | 20 |
| SA90-PVC-10-24 | 10 ON 24 | 10.75 + 1/16 | 24 |
|  |  |  |  |
| SA90-PVC-12-12 | 12 ON 12 | 12.75 + 1/16 | 12.75 |
| SA90-PVC-12-14 | 12 ON 14 | 12.75 + 1/16 | 14 |
| SA90-PVC-12-16 | 12 ON 16 | 12.75 + 1/16 | 16 |
| SA90-PVC-12-18 | 12 ON 18 | 12.75 + 1/16 | 18 |
| SA90-PVC-12-20 | 12 ON 20 | 12.75 + 1/16 | 20 |
| SA90-PVC-12-24 | 12 ON 24 | 12.75 + 1/16 | 24 |
|  |  |  |  |
| SA90-PVC-14-14 | 14 ON 14 | 14 + 1/16 | 14 |
| SA90-PVC-14-16 | 14 ON 16 | 14 + 1/16 | 16 |
| SA90-PVC-14-18 | 14 ON 18 | 14 + 1/16 | 18 |
| SA90-PVC-14-20 | 14 ON 20 | 14 + 1/16 | 20 |
| SA90-PVC-14-24 | 14 ON 24 | 14 + 1/16 | 24 |
|  |  |  |  |
| SA90-PVC-16-16 | 16 ON 16 | 16 + 1/16 | 16 |
| SA90-PVC-16-18 | 16 ON 18 | 16 + 1/16 | 18 |
| SA90-PVC-16-20 | 16 ON 20 | 16 + 1/16 | 20 |
| SA90-PVC-16-24 | 16 ON 24 | 16 + 1/16 | 24 |
|  |  |  |  |
| SA90-PVC-18-18 | 18 ON 18 | 18 + 1/16 | 18 |
| SA90-PVC-18-20 | 18 ON 20 | 18 + 1/16 | 20 |
| SA90-PVC-18-24 | 18 ON 24 | 18 + 1/16 | 24 |
|  |  |  |  |
| SA90-PVC-20-20 | 20 ON 20 | 20 + 1/16 | 20 |
| SA90-PVC-20-24 | 20 ON 24 | 20 + 1/16 | 24 |
|  |  |  |  |
| SA90-PVC-24-24 | 24 ON 24 | 20 + 1/16 | 24 |



